Afstem og luk gammel DKTSR

Afmonter terminal

Kopiere kataloget DKEXE uden underkataloger ind i butiks kataloget

Slet gammel licens

Kopiere ny licens ind

Tilslut Lane3000

Kontroller port er 8 eller ret i DKTSR.DAT til korrekt port

Start DKTSR

Åben terminal og afstem

Vigtigt at huske, at ved flere LANE3000 terminaler skal kasserne fremadrettet
afstemmes en af gangen og den første fjerner beløbt fra afstemning, men alt
skal gøres som det plejer alligevel.

